**IOTL\_Group\_B\_Assignment\_No\_14**

void setup()

{

pinMode(4,OUTPUT);

pinMode(9,INPUT);

digitalWrite(4,HIGH);

}

void loop()

{

if(digitalRead(9)== 1)

digitalWrite(4,HIGH);

else

digitalWrite(4,LOW);

}